붙임 3		건축물 해체 현장 안전점검표

■ 서울시 해체공사장 안전강화 대책(안) 붙임 서식
건축물 해체 현장 안전점검표 (7쪽 중 1쪽)
해체장비 탑재여부		□ 해체장비를 건축물에 올림 □ 해체장비를 건축물에 올리지 않음
안전관리 체크리스트
건축물 및 해체현장 정보	구조형식				점검일시
	층수	(지상) (지하)			담당 점검자	소속
	해체범위					직급
	시공자					연락처
	현장소장		연락처			성명	(서명)
	공사기간	년 월 일 ~ 년 월 일 ( 일간)				비고
	현장주소
점검항목		점검내용			점검결과
					적정	부적정	점검자 의견
해체공사 계약		▪ 해체공사 계약 체결여부 [ ] 체결 [ ] 미체결
		▪ 해체공사 계약 총액 [ ]억원 ※ 폐기물 처리비 포함
해체공사 장비 투입 내역		▪ 장비명1 [ ], 중량/규격 [ ], 대수[ ]대 ▪ 장비명2 [ ], 중량/규격 [ ], 대수[ ]대 ▪ 장비명3 [ ], 중량/규격 [ ], 대수[ ]대
해체공사 인력 투입 내역		▪ 감리 배치 현황 ▶ 감리자 [ ]명 ▶ 감리(보조)원 [ ]명
		▪ CCTV 모니터링 여부 [ ] 실시 [ ] 미실시
		▪ 장비 조정(운전)원 ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명 ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

					(7쪽 중 2쪽)
점검항목	점검내용	점검결과
		적정	부적정	점검자 의견
3. 해체공사 인력 투입 내역	▪ 장비 신호수 (보조원) ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명 ▶ 장비명 [ ], 인원 [ ]명
	▪ 비산먼지 방지 (살수인력) 인원 [ ]명
	▪ 도로 교통·주변 안전 통제원 ▶ 작업명 [ ], 인원 [ ]명 ▶ 작업명 [ ], 인원 [ ]명
	▪ 비계 설치 및 해체 작업 ▶ 해체 작업 전 [ ]명 ▶ 해체 작업 중 [ ]명 ▶ 해체 작업 완료 [ ]명
	▪ 기타 인력 배치 현황 ▶ [ ] 분야 [ ]명 ▶ [ ] 분야 [ ]명
4. 해체계획서 및 해체감리자	▪ 해체허가(신고)여부 [ ] 허가 [ ] 신고
	▪ 해체감리계약 체결여부 [ ] 체결 [ ] 미체결
	▪ 해체감리원 상주여부 [ ] 상주 [ ] 비상주
	▪ 감리업무일지 내용의 적정성 및 생애이력 정보체계에의 매일 등록 여부
	▪ 감리자가 작성하는 안전점검표 내용의 적정성
5. 사전조사	▪ 건축물의 현황, 증축 및 개축 이력 등에 대한 해체계획서 작성자의 사전 현장조사 여부
6. 주변 환경조사	▪ 건축물의 해체 전 폐기물 반출을 위한 도로 여건 및 해체공사 현장 인근 지역의 피해 발생 가능성 검토 여부
	▪ 전력ㆍ가스ㆍ수도 공급시설, 정보통신 케이블 등의 설치 현황에 대한 해체계획서 작성자의 확인 여부

						(7쪽 중 3쪽)
점검항목	점검내용		점검결과
			적정	부적정	점검자 의견
7. 임시 시설물 및 건축물 외관조사	▪ 해체계획서에 따른 임시 시설물(외부 비계, 공사용 가설울타리, 안전난간대 및 작업자 안전통로 등) 설치의 적정성
	▪ [장비를 올려 해체하는 경우만 해당] 건축물 해체 공정에 따른 외부 비계의 적기 해체 여부
	▪ 건축물 해체 시 분리ㆍ낙하의 우려가 있는 내장재ㆍ외장재의 사전 제거 여부
8. 구조안전계획에 따른 구조안전성 확인	▪ 구조안전성 검토보고서 [ ] 있음 [ ] 없음
	▪ [장비를 올려 해체하는 경우만 해당] 잭 서포트(jack support) 설치 수량 및 설치 상태의 적정성
	▪ 해체계획서 상의 해체 순서 준수 여부
	▪ 장비 용량(ton)의 적정성
	▪ [장비탑재만 해당] 해체계획서에 따른 해체장비 이동 동선과 실체 이동 동선의 일치 여부
	▪ 슬래브 위 해체잔재물 적치 여부 (40cm 이하로 적치 여부)
	▪ 잔재물(殘滓物) 반출을 위한 개구부 및 낙하구 설치 위치의 적정성
9. 안전대책 및 부산물 처리	▪ 작업자 및 인접 건축물에 대한 안전대책 준수 여부
	▪ 해체공사 현장 및 주변에 설치한 보행자 안전시설, 낙하물 방지망 및 방호시설 등에 대한 관리의 적정 여부
	▪ 「소음ㆍ진동관리법」 준수 여부
	▪ 비산(飛散) 먼지 예방 대책의 수립․시행 여부
	▪ 폐기물 처리계획의 수립․시행 여부
	▪ 안전사고 발생 시 대처방안의 적정성
종합점검결과	긴급 안전조치	[ ] 필요 [ ] 불필요
	보강조치	[ ] 필요 [ ] 불필요
	안전진단	[ ] 필요 [ ] 불필요
의견 및 특기사항
※ 점검자는 건축물 해체공사 현장에 대한 사진 또는 동영상 등을 촬영해야 합니다. ※ 점검자는 현장점검을 수행하는 과정에서 긴급히 조치해야 하는 사항이 발견되는 경우 즉시 안전조치를 실시해야 합니다.
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

		(7쪽 중 4쪽)
안전점검표
그 밖에 안전관리를 위하여 추가로 확인이 필요한 사항

			(7쪽 중 5쪽)
임시 시설물 및 건축물 외관조사
구분	사진	비고 (상황설명 등)
가설울타리 및 가설방음벽 설치 상태
보행자 안전조치 상태
낙하물 방지 조치 상태
외부 비계 현황
탈락 위험 자재 제거 현황
그 밖의 사항

			(7쪽 중 6쪽)
구조안전계획에 따른 구조안전성 확인
구분	사진	비고 (상황설명 등)
잭 서포트 배치 현황
잔재물 적치 현황 (슬래브 위 등)
폐기물 처리 현황
잔재물 반출 개구부 및 낙하구 설치 위치
주요 해체장비 현황
외벽 전도 방지장치 설치 상태
그 밖의 사항

			(7쪽 중 7쪽)
그 밖의 안전대책 현황
구분	사진	비고 (상황설명 등)
소음ㆍ진동 방지장치 설치 현황
분진방지장치 설치 현황
그 밖의 사항